[default]
ACCESS                      tcp/22
SPA_SERVER                  127.0.0.1
ALLOW_IP                    127.0.0.2
USE_HMAC                    Y
HMAC_DIGEST_TYPE            sha256
DIGEST_TYPE                 sha256
SPA_SERVER_PROTO            udp
SPA_SERVER_PORT             62201
SPOOF_USER                  mbrtest
VERBOSE                     Y
RESOLVE_IP_HTTP             N
TIME_OFFSET                 -1s
ENCRYPTION_MODE             CBC
USE_GPG                     N
USE_GPG_AGENT               N

[testhost.com]
KEY_BASE64                  wzNP62oPPgEc+kXDPQLHPOayQBuNbYUTPP+QrErNDmg=
HMAC_KEY_BASE64             Yh+xizBnl6FotC5ec7FanVGClRMlsOAPh2u6eovnerfBVKwaVKzjGoblFMHMc593TNyi0dWn4opLoTIV9q/ttg==
ENCRYPTION_MODE             CBC

[testhost2.com]
KEY                         testkey
HMAC_KEY                    hmackey
RAND_PORT                   Y
SPA_SOURCE_PORT             22222
NAT_RAND_PORT               Y
NAT_PORT                    11111
NAT_ACCESS                  192.168.10.1:12345

#RAND_PORT
#SPA_SOURCE_PORT
#FW_TIMEOUT
#GPG_RECIPIENT
#GPG_SIGNER
#GPG_HOMEDIR
#GPG_EXE
#GPG_SIGNING_PW
#GPG_SIGNING_PW_BASE64
#GPG_NO_SIGNING_PW
#SPOOF_SOURCE_IP
#KEY
#HMAC_KEY
#KEY_FILE
#HMAC_KEY_FILE
#RESOLVE_URL
#NAT_ACCESS
#HTTP_USER_AGENT
#NAT_LOCAL
#NAT_RAND_PORT
#NAT_PORT
